附件2

大通湖区声环境功能区划分情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域类型别 | 区域名称 | 地理过界范围 | 区域面积（km2） | 所占比例（%） |
| 1类声环境功能区 | 1-01 | 农垦路-映湖路-胡子口河-大通湖区人民医院北侧小路 | 0.0846 | 1.19 |
| 2类声环境功能区 | 2-01 | 环城西路（规划）—大通湖大道—农垦路—映湖路—滨湖路—广源路（规划） | 1.2573 | 4.2316 | 59.86 |
| 2-02 | 金湖路—五一大道—滨湖路—大通湖区人民医院北侧小路—农垦路—大通湖大道 | 0.8133 |
| 2-03 | 环城西路—沿河北路（规划）—滨湖路—五一大道—通富路（规划）—裕丰路（规划） | 0.8408 |
| 2-04 | 友谊路—育才路（规划）—滨湖路—五一大道 | 0.2722 |
| 2-05 | 环城西路（规划）—规划区东南边界—育才路—友谊路—沿河南路（规划） | 0.5672 |
| 2-06 | 秀水路（规划）—沿河北路（规划）—环城西路—工业五路（规划）—白杨路（规划）—一分场八队南侧 | 0.2890 |
| 2-07 | 蓉园路（规划）—五一大道（规划）—工业大道（规划）—人民路（规划） | 0.1918 |
| 3类声环境功能区 | 3-01 | 秀水路（规划）—一分场八队南侧—白杨路（规划）—工业五路（规划）—环城西路—裕丰路（规划）—通富路（规划）—五一大道—金湖路—大通湖大道 | 1.2817 | 2.2947 | 32.46 |
| 3-02 | 秀水路（规划）—人民路（规划）—工业大道（规划）—五一大道（即S307）—金湖路—大通湖大道 | 1.0130 |
| 4类声环境功能区 | 4a类声环境功能区 | 1.主干路:广源路、大通湖大道、五一大道、沿河北路、工业大道、环城西路、文化路、友谊路；2.次干路:映湖路、裕丰路、育才路、白杨路、枫杨路、金湖路、石港路、建设路、农垦路 | 1.公路长度:30520.6米;2.范围确定:城市主干路相邻区域为1类声环境功能区,距离为55 米;相邻区域为2类声环境功能区,距离为40 米;相邻区域为3类声环境功能区,距离为25 米.当临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时, 将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线 边界线的区域定为4a类声环境功能区。 |
| 合计 | - | - | - | 7.0687 | - |